Инструкция по эксплуатации

1. Нажмите кнопку SET KEY на 2 секунды и отпустите ее. Включится режим настройки времени подачи смазки ACT (Action).
2. Кнопками ^ и v установите длительность подачи масла ACT (1-999 секунд).
3. Снова нажмите кнопку SET KEY на 2 секунды и отпустите ее. Включится режим настройки времени перерыва INT (Interrupt).
4. Кнопками ^ и v установите длительность перерыва INT (1-999 минут).
5. Снова нажмите кнопку SET KEY на 2 секунды и отпустите ее. Длительный сигнал сообщает об окончании настройки.

RST KEY – кнопка для перезапуска масляного насоса или устранения ненормального звукового сигнала.

После включения питания, система находится в рабочем состоянии.

При подаче смазки в режиме ACT горит зеленый индикатор.

В режиме перерыва INT горит красный индикатор.

Сигнал «ERO» означает нехватку масла.

Сигнал «ERP» означает ненормальное давление.

Сигнал «ERS» означает сбой времени подачи смазки.